**MEMORIAL DE DESCRITIVO**

Memorial de cálculo referente ao projeto de pavimentação das Ruas Joaquim Orozimbo Coelho e Benedito Linhares de Freitas que irá beneficiar direta e indiretamente 5.000 pessoas.

**1.1 - IIO-PLA-005 - Placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 M).**

Placa de obra em chapa galvanizada 0,26, estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20 e suporte em eucalipto autoclavado.

**2.1 - DRE-SAR-025 - Meio-fio com sarjeta, executado com extrusora (sarjeta 30x8cm, meio-fio 15x10cm x H=23cm).**

Meio-fio com sarjeta, executado com extrusora, sarjeta (30x8cm), meio-fio (15x20cm - h=23cm), executadas nos dois lados das ruas em concreto convencional 20 Mpa.

**3.1 - OBR-VIA-215 - Execução de calçamento em bloquete fck=35mpa.**

Estando o leito das ruas já previamente preparado, serão assentados os blocos sextavados de concreto 35Mpa (Bloquetes) espessura de 8cm e dimensão transversal de 30cm, sobre colchão de areia ou pó de pedra com espessura de 6cm. após o assentamento, serão rejuntados com areia ou pó de pedra e compactados com placa vibratória.

**3.2 - OBR-VIA-125 - Regularização do sub-leito (proctor normal).**

A regularização do subleito com proctor normal, será executado respeitando as declividades longitudinais (greide) e transversais para melhor escoamento das águas pluviais.

Pocrane/MG, 04 de maio de 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ZAIRE LAGE BRANDÃO NETO**

**ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 147388/D**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ERNANE JOSÉ DE MACEDO**

**PREFEITO MUNICIPAL**